**Основы стажировки на рабочем месте**

В соответствии с п. 4 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 “О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда” обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения:

а) инструктажей по охране труда;

**б) стажировки на рабочем месте;**

в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;  
г) обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;  
д) обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I**  Инструктажи по охране труда | + | **II**  Обучение по оказанию первой помощи | + | **III**   Обучение по использованию СИЗ | + | **IV** Обучение требованиям охраны труда | | | + | **V**  Стажировка на рабочем месте | = | **Обучение по охране труда** |
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционировании СУОТ | Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии ВОПФ | Обучение методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности |

Раздел III Порядка устанавливает порядок организации и проведении стажировки на рабочем месте.

**Стажировка на рабочем месте** – это процесс приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приёмов выполнения работ в процессе трудовой деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кто проходит?** | Работники, занятые на работах повышенной опасности и иные лица по **Перечню.** |
| **Кто поводит?** | Работник, назначенный **Приказом.** |
| **Где проводится?** | На рабочем месте работника. |
| **Когда проводится?** | После обучения по охране труда в течение минимум 2 смен. |
| **Что является основой проведения?** | **Программа стажировки.** |
| **Что включает?** | С работником-стажёром отрабатываются навыки выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда. |
| **Как проверить сформированность навыков?** | Нормативно не установлено. |
| **Как зафиксировать?** | Стажировочный лист, журнал, распоряжение |
| **Кого освободить от стажировки?** | Работников, в чьи обязанности не входит выполнение работ повышенной опасности |

Перечень и программу стажировки составляет и утверждает работодатель с учётом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии)

Основным критерием необходимости стажировки является выполнение работ повышенной опасности, что это за работы.

**Работы повышенной опасности**

**Работы повышенной опасности** – это работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции (п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения (с Поправкой)).

Работы повышенной опасности являются одним из видов работ, к которым предъявляются **повышенные требования безопасности труда**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работы с повышенными требованиями безопасности труда связаны с высоким риском**  **(п. 3.15 ГОСТ 12.0.004-2015)** | | |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| Травмирования | Острого отравления | Возможности развития хронического профзаболевания |

Таким образом, для работ повышенной опасности характерны:

* воздействие на работников ВОПФ, не связанных с характером выполняемой работы;
* необходимость осуществления дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности работников.

**Как составить Перечень работ повышенной опасности**

Единого перечня работ повышенной опасности нет и работодателю состоятельно предлагается его составить. На что ориентироваться при этом?

Во-первых, нужно ориентироваться на Правила по охране труда. Перечень работ повышенной опасности содержится:

* в ПОТ при работе на высоте (п.7 и 8) – 2 вида;
* в ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ (п.29) – 5 видов;
* в ПОТ на автомобильном транспорте (п. 59) – 5 видов;
* в ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте (п.22) – 11 видов;
* в ПОТ при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации (п. 13) – 14 видов;
* в ПОТ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (п.32) – 16 видов;
* в ПОТ при производстве отдельных видов пищевой продукции (п.24) – 18 видов;
* в ПОТ при нанесении металлопокрытий (п.15) – 11 видов;
* в ПОТ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (п.26) – 13 видов;
* в ПОТ при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов (п.17) – 14 видов;
* в ПОТ при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (п.13) – 17 видов;
* в ПОТ в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ (п.13) – 17 видов;
* в ПОТ в жилищно-коммунальном хозяйстве (п.13) – 19 видов;
* в ПОТ в сельском хозяйстве (п.23) – 16 видов;
* в ПОТ при производстве цемента (п.42) – 12 видов;
* в ПОТ в организациях связи (п.33) – 15 видов;
* в ПОТ на городском электрическом транспорте (п.13) – 15 видов;
* в ПОТ на морских судах и судах внутреннего водного транспорта (с изменениями на 5 октября 2021 года) (п.15) – 7 видов;
* в ПОТ при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов (п.14) – 5 видов;
* в ПОТ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (п.4) – работы в более, чем 14 видах объектов ОЗП (вид работ утверждает работодатель).

Внимание! Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности.

Во-вторых, можно ориентироваться на перечень работ повышенной опасности содержится в приложении №2 к Примерному положению о СУОТ (Приказ Минтруда России от 29.10 2021 № 776н). Он включает 76 позиций.

**Особые навыки и тренировки**

По решению работодателя для отдельных видов работ, в том числе спасательных работ, могут быть предусмотрены периодические тренировки и (или) учения. В состав этих тренировок и (или) учений должно быть включено закрепление практических навыков использования (применения) необходимых средств индивидуальной защиты. Периодичность и содержание таких тренировок и (или) учений определяется работодателем с учётом требований в том числе [Правил охраны труда](https://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/oxrana-truda/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-2021.html).

Так, в электроэнергетике периодические тренировки предусмотрены вступившими в силу осенью прошлого года обновлёнными Правилами работы с персоналом (Скачать Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796 “Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации”).

Если ваши работники используют СИЗы, применение которые требует особых навыков, также включите в стажировку практическую отработку умения ими пользоваться. Это касается страховочных привязей при работе на высоте, электрозащитных средств при работе в действующих электроустановках, средств защиты органов дыхания (противогазы, самоспасатели), средств контроля радиологической обстановки, газового состава (газоанализаторов и сигнализаторов). Периодичность и содержание тренировок определяет работодатель с учётом требований, установленных НПА по охране труда и специфики производственной деятельности и используемых защитных средств.

**Документы для организации и проведения стажировки на рабочем месте**

Что нужно сделать работодателю, чтобы организовать стажировку по новым правилам?

1. Утвердите перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку (Обязательно включите в перечень тех, кто выполняет работы повышенной опасности).
2. Составьте и утвердите программы стажировки, сроки и порядок проведения. Единственное требование новых правил – продолжительность стажировки должна составлять не менее 2 смен.
3. Составьте и утвердите Приказом или пропишите в Положении о СУОТ, как будет организовываться и проводиться стажировки работников, где пропишите детально, кто составляет и корректирует Перечни работников, подлежащих стажировке, кто её назначает, какие документы оформляются при этом, как выбираются стажирующие, как проверяется сформированность навыков безопасного труда у стажёров, в какой форме фиксируются результаты и кто отвечает за документооборот.