Author: Тукаленко Татьяна Григорьевна

Ремонт оборудования должен проводиться только после его отключения, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение. На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: "Не включать-работают люди".
На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны быть конструктивно предусмотрены видимые элементы для соединения защитного заземления или зануления. Рядом с этими элементами изображается символ "Заземление".
Зубчатые и цепные передачи ограждаются сплошными металлическими щитами (кожухами), имеющими съёмные части и приспособления для удобной сборки и разборки.
Выступающие детали движущихся частей станков и машин (в том числе шпонки валов и вращающихся соединений) должны быть закрыты кожухами по всей окружности вращения.

Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
Отдел по труду и управлению охраной труда
666304, г. Саянск,
микрорайон Олимпийский,30, каб. 307
e-maiL: Nikolaeva_EV@AdmSayansk.Irmail.ru
8 (39553) 5-68-25
//www.admsayansk.ru/

Муниципальное образование «город Саянск»

Профилактика производственного травматизма

Механические опасности

Производственный травматизм и меры по его предупреждению

Движущиеся машины (либо их подвижные части) могут привести к травмам разными способами:
Работники могут быть поражены и ранены движущимися частями машин или выброшенным материалом. Части тела также могут быть втянуты или зажаты между роликами, ремнями и приводами шкивов.
Острые края могут привести к порезам и серьезным травмам, остроконечные детали могут вызвать порез или прокол кожи, а шероховатые поверхности могут вызвать трение или истирание.
работники могут быть раздавлены как между частями оборудования, движущимися вместе, так и между неподвижной частью машины и подвижным элементом.
Части машины, материалы и выбросы (например, пар или вода) могут быть достаточно горячими или холодными, чтобы вызвать ожоги, а электричество может привести к поражению электрическим током и ожогам.
Травмы могут также возникать из-за ненадежности оборудования и развития неисправностей или из-за неправильного использования машины из-

.

Что должны делать работодатели?
Прежде чем начать использовать какую-либо машину, им необходимо подумать о том, какие риски могут возникнуть и как ими можно управлять.
Поэтому они должны сделать следующее:
Убедиться, что машина в порядке, со всеми установленными защитными устройствами и без дефектов. Термин «защита» включает в себя защитные устройства, блокировочные устройства, средства управления, световые щитки, коврики, чувствительные к давлению, и т. д.
Часто поставщик оборудования предоставляет сведения о мерах безопасности и информирует покупателей о любых рисках («остаточных рисках»), которые нужны пользователям.
Создать безопасную систему работы для использования и обслуживания машины. Техническое обслуживание может потребовать проверки критических функций, ухудшение только одной из них может привести к риску. Они также должны учитывать остаточные риски, указанные производителем в информации / инструкциях, прилагаемых к машине, и убедиться, что они включены в безопасную систему работы.
Убедитесь, что все статические машины установлены правильно и устойчивы.
Выберите машину, подходящую для работы, и не размещайте машины там, где клиенты или посетители могут подвергнуться риску.

Убедитесь, что машина:
Безопасна для любых работ, которые необходимо выполнять при настройке, во время обычного использования, при устранении засоров, при ремонте на случай поломок и во время планового технического обслуживания;
Правильно выключена, изолирована или заблокирована перед тем, как предпринимать какие-либо действия для устранения засоров, чистки или регулировки машины;
Убедитесь, что ваши сотрудники идентифицируют риски, связанные с электрическими, гидравлическими или пневматическими приборами.
Игнорирование требований техники безопасности при эксплуатации машин и оборудования происходит по разным причинам.
Если некоторые методы т требования неудобны в использовании, трудновыполнимы, часто нарушаются — это может подтолкнуть работников к риску получения травмы. Если это происходит, работодатели должны выяснить, почему работники делают это, и принять соответствующие меры для устранения причин / причин.