Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам понадобится при прохождении тестирования в ЕИСОТ. 
Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация», ГОСТ 12.4.253-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.023-84 «ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля», ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия».
Защита от механических воздействий
· Ми – от истирания;
· Мп – от проколов, порезов;
· Mв – от вибрации (для спецобуви, средств защиты рук);
· МиМп – от истирания, от проколов и порезов;
· Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200 Дж (для спецобуви).
[bookmark: _GoBack]Защита от скольжения
· Сл – от скольжения по обледенелым поверхностям (для спецобуви).
Защита от воды и растворов нетоксичных веществ :
· В – от воды, растворов нетоксичных веществ (для обуви);
· Вн – водонепроницаемые (для спецодежды и средств защиты рук);
· By – водоупорные (для спецодежды и средств защиты рук).
Защита от повышенных температур:
· Тр – от искр, брызг расплавленного металла, окалины;
· Тп400 – от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С (для спецодежды и средств защиты рук).
Защита от пониженных температур
· Тн – от пониженных температур воздуха (для спецобуви);
· Тн20 – от температур до минус 20°С (для спецобуви);
· Тн30 – от температур до минус 30°С (для спецобуви).
Защита от растворов кислот
· К50 – от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук);
· К20 – от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).
Защита от щелочей
· Щ20 – от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроксиду натрия) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).
Защита от общих производственных загрязнений
· З – от производственных загрязнений (для спецодежды и спецобуви).
Защита от вредных биологических факторов
· Бм – от микроорганизмов (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).
Защита сигнальная
· Со – для спецодежды;
· С – для средств защиты рук.
Защита от электрического тока
· Эн – напряжением до 1000 В (для спецобуви и средств защиты рук).
Защита органов зрения
· О – открытые защитные очки;
· Г – закрытые герметичные защитные очки;
· ЗП – закрытые защитные очки с прямой вентиляцией;
· ЗНГ – закрытые защитные герметичные очки .
Средства защиты лица
· НБТ – щитки с наголовным креплением с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом;
· НС – щиток с наголовным креплением с сетчатым корпусом;
· КН – щиток с наголовным креплением с непрозрачным корпусом;
· КС – щиток с креплением на каске сетчатый.
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров
· Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).
Защитные дерматологические средства
· Нм – защитно-профилактические средства от масла и смазки;
· Мн – очистители кожи от нефтепродуктов;
· Бм – защитно-профилактические средства от микроорганизмов.
Защита от токсичных веществ
· Ят – от твердых токсичных веществ;
· Яж – от жидких токсичных веществ;
· Яа – от аэрозолей токсичных веществ;
· Яжат -–от жидких, твердых токсичных веществ и аэрозолей.
Защитные средства от нескольких факторов
· Тп400Тр – от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С, а также от искр, брызг расплавленного металла и окалины (для спецодежды и средств защиты рук);
· ЗМи – от производственных загрязнений и от истирания;
· СлТн30 – от скольжения по обледенелым поверхностям и от температур до минус 30°С;
· К20Щ20 –от кислот концентрации до 20% и от растворов щелочей концентрации до 20%;
· К50Щ20 – от кислот концентрации до 50% и от растворов щелочей концентрации до 20%;
· ВнК20 – от водопроницаемости и от кислот с концентрацией до 50%;
· ВнК50 – от водопроницаемости и от кислот с концентрацией до 50%;
· ТрТн – от искр, брызг расплавленного металла и окалины, а также от пониженных температур.

