Author: Тукаленко Татьяна Григорьевна

Неотложные, принимаемые меры
Запрещается пытаться самостоятельно удалять из глаза металлическую стружку, фрагменты железа, цемента и пр.
Первую помощь пострадавшему должны оказать профессиональные медицинские работники.
Инородные тела со слизистой века или глазного яблока удаляют ватным тампоном, смоченным в 2 % растворе борной кислот.
Частички земли или песка из глаз удаляют промыванием полости конъюнктивы, делается инстилляция 30 % раствора сульфацил-натрия.
Инородные тела с роговой оболочки удаляют глазным копьевидным ножом после анестезии.
При проникающем ранении глаза вводится сыворотка против столбняка и накладывается бинокулярная повязка.
После химических ожогов глаз долго промывается чистой холодной водой.
Травмирование глаза острым предметом особенно опасно. В этом случае никаких самостоятельных действий предпринимать нельзя.
Наложите чистую стерильную повязку и немедленно вызывайте скорую помощь. Ни в коем случае нельзя удалять острое инородное тело самостоятельно, так как можно усугубить травму.

Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
Отдел по труду и управлению охраной труда
666304, г. Саянск,
микрорайон Олимпийский,30, каб. 307
e-maiL: Nikolaeva_EV@AdmSayansk.Irmail.ru
8 (39553) 5-68-25
//www.admsayansk.ru/

Муниципальное образование «город Саянск»

Профилактика производственного травматизма

Попадание инородного тела в глаз

Производственный травматизм и меры по его предупреждению

Основные причины производственных травм органов зрения:
Плохая организация производственного процесса (отсутствие инструкций, обучения безопасности, наглядной агитации, плохой надзор);
Санитарно-гигиенические нарушения (нарушение стандартов по температуре, влажности, освещению, шуму, запыленности, вентиляции);
Неисправность инструментов и оборудования, отсутствие или поломки средств обязательной защиты, плохая автоматизация, нарушение норм безопасности;
Беспорядок на рабочем месте; несоответствие квалификации, несоблюдение трудовой дисциплины, появление на рабочем месте в нетрезвом виде, слабое зрение, слух и пониженные рефлексы.

.

Главной причиной глазного травматизма на производстве (60-90%) считается пренебрежение безопасностью (отказ от защитных очков).
По статистике больший процент глазных травм в РФ получили литейщики, токари, станочники и слесари и другие лица, занимающиеся обработкой металлов.
На автомобильных заводах глазной травматизм достигает 15-25% среди всех травм у шлифовщиков, обтирщиков, обрубщиков и клепальщиков.
Большее число травм зрения также получается в цехах обрабатывающей промышленности.
Среди наиболее опасных специальностей - автомеханики, станочники и строители.
Главными факторами травматизма стали нарушения организации работы и недостатки материально-технического обеспечения (свыше 60%). Случайные травмы возникали только в 9%. Санитарно-гигиенические положения нарушались приблизительно в 20%.

Профилактические меры
глазных травм
организация трудового процесса на предприятиях;
пропаганды соблюдения правил техники безопасности;
лекций, разъяснений и просветительной работы с участием санитарного врача и офтальмолога;
внедрения индивидуальных и коллективных средств защиты;
регистрация и разбор случаев глазных травм на предприятии с усилением мер профилактики;
надзора за соблюдением санитарных нормативов по освещенности, проветриванию, температуре воздуха и пр.