**ПРОТОКОЛ № 1-2016**

**заочного заседания комиссии Градостроительного Совета**

**администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***г.Саянск*** |  | « | ***23*** | » | ***марта*** | 20 | ***16*** | г. |

В состав Градостроительного Совета входят – 15 человек.

Для заочного заседания были оповещены:

Перков Ю. С. – председатель Градостроительного Совета,

Беляевский С.В.– заместитель председателя Градостроительного Совета,

члены Градостроительного Совета: Красько Е.В., Ходырева Л.В., Самойлов В.Г., Каманов А.С., Матвеенко Ю.А., Татаурова Г.Б., Панкина А.С., Сигитова Т.А., Горбунов В.С., Скареднев Н.В., Скачко О.А., Селиванов Л.Е.

секретарь комиссии - Колькина Ю.В.

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение варианта объёмно-планировочного решения указателя «Кедр» расположенного: Иркутская область, г. Саянск, восточнее пересечения автодороги Западная и автодороги подъезд к г.Саянск.

Заявитель - генеральный директор ООО Санаторий «Кедр» Попов Александр Анатольевич.

**На рассмотрение представлено:** эскиз объемно-планировочного решения указателя «Кедр», ситуационный план размещения указателя.

**Описание эскизного проекта, предоставленное заявителем:**

«Указатель «Кедр» устанавливается на возвышенность из грунта (около 0,5 м над уровнем земли) сферической формы радиусом 3 метра. Возвышенность будет служить клумбой для цветов. Территория вокруг указателя, за пределом возвышенности, облагораживается газоном.

Художественный указатель состоит:

1. Несущая конструкция – ферма металлическая.
2. Высота 3 м.
3. Несущая конструкция покрывается пленкой (темно-зеленая, белая) на композит.
4. Световой короб «санаторий Кедр» изготавливается как на левую, так и на правую сторону.
5. Световой короб « » (стрелка) как на левую, так и на правую сторону.
6. Верхний элемент «(Ветка с кедровой шишкой)» выполняется из двух частей: основа – композит «Серебро искрящееся» BL00001; средняя часть – светодиоды оранжевые (элемент «Шишка»), светодиоды зеленые (элемент «Ветка»); верхняя часть – композит «Зеленая мята» BL6029 на дистанционных держателях. Всего на одну сторону необходимо 520 светодиодов и 5 блоков питания. Всего два комплекта – левый и правый. Габариты 2,5х2,7 м.

Общая высота всей конструкции над уровнем земли 4,2-4,3 м.»

На ситуационном плане показано месторасположение указателя относительно автодороги Западная и автодороги подъезд к г.Саянск.

Эскиз объемно-планировочного решения указателя «Кедр» и ситуационный план размещения указателя были направлены членам Градостроительного Совета по электронной почте. Селиванову Л.Е. был предоставлен распечатанный вариант. Ходырева Л.В. была ознакомлена с материалами у специалиста в каб. № 426.

За предложение проголосовали.

«за» - 12 человек,

«против» - нет,

воздержавшихся – нет. Решение принято единогласно.

**Градостроительным Советом было принято решение одобрить объемно-планировочное и архитектурное решение указателя «Кедр».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии  |  | Ю.С. Перков  |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии  |  | Ю.В.Колькина |
|  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии – Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  | С.В. Беляевский |
|  |  |  |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  | А.С. Панкина |
|  |  |  |

**РЕШЕНИЕ № 1-2016**

**заочного заседания комиссии Градостроительного Совета**

**администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***г.Саянск*** |  | « | ***23*** | » | ***марта*** | 20 | ***16*** | г. |

На заочном заседании комиссией Градостроительного Совета администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» рассмотрен в соответствии с повесткой 1 вопрос, с учётом обсуждения, комиссией принято следующее решение:

1. Рассмотрение варианта объёмно-планировочного решения указателя «Кедр» расположенного: Иркутская область, г. Саянск, восточнее пересечения автодороги Западная и автодороги подъезд к г.Саянск:

- градостроительным Советом было принято решение одобрить объемно-планировочное и архитектурное решение указателя «Кедр».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии  |  | Ю.С. Перков  |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии  |  | Ю.В.Колькина |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии – Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  | С.В. Беляевский |
|  |  |  |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  | А.С. Панкина |
|  |  |  |